Command: /home/douwe/.espressif/tools/python/v6.0/venv/bin/python /home/douwe/.espressif/v6.0/esp-idf/tools/idf_monitor.py -p /dev/ttyACM0 -b 115200 --toolchain-prefix riscv32-esp-elf- --target esp32c3 --revision 3 --decode-panic backtrace /home/douwe/Projects/temperature_measure/build/dht11_reader.elf /home/douwe/Projects/temperature_measure/build/bootloader/bootloader.elf -m '/home/douwe/.espressif/tools/python/v6.0/venv/bin/python' '/home/douwe/.espressif/v6.0/esp-idf/tools/idf.py'
[0;33m--- esp-idf-monitor 1.9.0 on /dev/ttyACM0 115200[0m
[0;33m--- Quit: Ctrl+] | Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H[0m
[0m--- 0x4004c72a: [0;33mrecv_packet[0m[0m in [0;32mROM[0m
[0m--- 0x403cbf10: [0;33mesp_bootloader_get_description[0m[0m at [0;32m/home/douwe/.espressif/v6.0/esp-idf/components/esp_bootloader_format/esp_bootloader_desc.c[0m[0m:[1;31m40[0m
[0m--- 0x403ce710: [0;33mesp_flash_encryption_enabled[0m[0m at [0;32m/home/douwe/.espressif/v6.0/esp-idf/components/bootloader_support/src/flash_encrypt.c[0m[0m:[1;31m93[0m
[0m--- 0x403cbf1a: [0;33mcall_start_cpu0[0m[0m at [0;32m/home/douwe/.espressif/v6.0/esp-idf/components/bootloader/subproject/main/bootloader_start.c[0m[0m:[1;31m27[0m
[0m
