Command: /home/douwe/.espressif/tools/python/v6.0/venv/bin/python /home/douwe/.espressif/v6.0/esp-idf/tools/idf_monitor.py -p /dev/ttyACM0 -b 115200 --toolchain-prefix riscv32-esp-elf- --target esp32c3 --revision 3 --decode-panic backtrace /mnt/douwe/hdd/Projects/SerreklimaatSensor/build/dht11_reader.elf /mnt/douwe/hdd/Projects/SerreklimaatSensor/build/bootloader/bootloader.elf -m '/home/douwe/.espressif/tools/python/v6.0/venv/bin/python' '/home/douwe/.espressif/v6.0/esp-idf/tools/idf.py'
ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
Build:Feb  7 2021
rst:0x15 (USB_UART_CHIP_RESET),boot:0xf (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x4004c97e
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fcd5830,len:0x155c
load:0x403cbf10,len:0xce0
load:0x403ce710,len:0x2fbc
entry 0x403cbf1a
[0;32mI (24) boot: ESP-IDF v6.0 2nd stage bootloader[0m
[0;32mI (24) boot: compile time Apr 29 2026 14:14:06[0m
[0;32mI (25) boot: chip revision: v0.4[0m
